附件一：

曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 设备主要开展项目 | 公告次数 |
| 1 | 手动病床（单摇） | 225 | 张 | 用于住院病人使用，背部可上下调节升降。 | 病人住院使用 | 第一次 |
| 2 | 手动病床（双摇） | 50 | 张 | 用于住院病人使用，背部和腿部可分别上下调节升降。 | 病人住院使用 | 第一次 |
| 3 | 电动病床 | 1 | 张 | 用于危急重症病人抢救和治疗使用，床体可电动调节。 | 病人抢救治疗使用 | 第一次 |
| 4 | 壁挂式空气消毒机 | 15 | 台 | 用于治疗室、抢救室等消毒，适用体积：100m3 循环消毒风量：≥1000m³/h。 | 病区消毒使用 | 第一次 |
| 5 | 移动式空气消毒机 | 10 | 台 | 可移动对所需消毒房间进行消毒，适用体积：100m3 ，循环消毒风量：≥1000m3/h。 | 病区消毒使用 | 第一次 |
| 6 | 床单元消毒机 | 6 | 台 | 用于对病床及床上用品进行消毒。 | 病床消毒使用 | 第一次 |
| 7 | 急救车 | 8 | 张 | 用于分类存放各种应急抢救物资，方便对危急重症病人进行抢救。 | 抢救物资存放使用 | 第一次 |
| 8 | 病人监护仪 | 32 | 台 | 用于心电、血氧等监测。 | 病人生命指标监测 | 第一次 |
| 9 | 病人监护仪 （双插件） | 3 | 台 | 用于心电、血氧等监测。 | 病人生命指标监测 | 第一次 |
| 10 | 插件式监护仪（含有创、呼末CO2） | 1 | 台 | 用于心电、血氧、有创及呼末CO2等监测。 | 病人生命指标监测 | 第一次 |
| 11 | 心电监护仪（高端） | 45 | 台 | 用于新生儿的心电、血氧等监测,配套中央监护站。 | 病人生命指标监测 | 第一次 |
| 12 | 微量注射泵（单泵） | 14 | 台 | 用于对病人匀速、准确给药使用。 | 病人匀速给药使用 | 第一次 |
| 13 | 微量注射泵（双泵） | 2 | 台 | 用于对病人匀速、准确给药使用。 | 病人匀速给药使用 | 第一次 |
| 14 | 输液泵 | 11 | 台 | 用于临床输注特殊药物控制滴速。 | 用于控制临床药物输注使用 | 第一次 |
| 15 | 多功能恒温箱 | 1 | 台 | 容积≥于50L。 | 用于调节和恒温病人所需药品、液体 | 第一次 |
| 16 | 婴儿培养箱（高端） | 1 | 台 | 用于早产及危急重症婴儿的培养治疗。 | 用于早产婴儿的培养和治疗 | 第一次 |
| 以上设备需求及最终采购数量根据医院需求确定。 | | | | | | |