附件一：

曲靖市妇幼保健院拟购置医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备需求 | 设备主要开展项目 | 公告 次数 |
| 146 | 全自动细菌鉴定药敏系统 | 1 | 台 | 用于鉴定革兰氏阳性球菌、杆菌、阴性发酵菌、阴性非发酵菌、真菌等，鉴定细菌数>400种，可以进行药敏实验，并且可以进行药敏实验的链球菌≥62种，鉴定实验一次性上机完成，无需添加剂和附加实验。 | 开展细菌鉴定和药敏实验项目 | 第一次 |
| 147 | 恒温恒湿箱 | 1 | 台 | 用于试验环境中的温湿度调节。 | 开展ELISA试验 | 第一次 |
| 148 | 立式离心机 | 1 | 台 | 用于检验标本进行离心前处理。 | 开展免疫、生化等常规检验项目 | 第一次 |
| 149 | 台式离心机 | 1 | 台 | 用于检验标本进行离心前处理。 | 免疫，生化等常规检验 | 第一次 |
| 150 | 全自动样本处理系统 | 1 | 台 | 用于板式酶免检测中的液体样品处理。 | 开展术前八项检测项目 | 第一次 |
| 151 | 自身免疫分析仪 | 1 | 台 | 用于自身免疫疾病的检测。 | 开展ANCA、自身免疫性肝病等检测项目 | 第一次 |
| 152 | 药物浓度检测仪 | 1 | 台 | 用于血液药物浓度的检测。 | 开展丙戊酸、左乙拉西坦、甲氨蝶呤、万古霉素等检测项目 | 第一次 |
| 153 | 呼吸道病毒POCT检测仪 | 1 | 台 | 用于呼吸道病毒快速检测，报告时间需<2小时。 | 开展甲型流感病毒、腺病毒、合胞病毒等的检测项目 | 第一次 |
| 154 | 医用冷藏箱（双开门） | 2 | 台 | 用于检验试剂贮存，温度可调控范围2～8℃，温控精度±1 ℃，容量需≥940升。 | 检验试剂储存，辅助开展病理、检验等实验项目 | 第一次 |
| 155 | 质谱分析仪 | 1 | 台 | 用于病原微生物的快速鉴定。 | 开展病原微生物的鉴定项目 | 第一次 |
| 156 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | 用于尿液常规分析。 | 开展尿液干化学检测 | 第一次 |
| 157 | 血液分析仪 | 1 | 台 | 用于血液常规分析。 | 开展血液五分类检测 | 第一次 |
| 83 | 多功能台 | 1 | 台 | 供应室用于放置医用封口机及切割塑封包装卷带。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | 第二次 |
| **84** | 手机注油机 | 1 | 台 | 供应室用于对口腔手机注油。 | 用于辅助口腔手机注油 | **第二次** |
| **86** | 器械检查打包台（带放大镜） | 1 | 台 | 供应室用于器械的检查及包装，需含放大镜。 | 用于辅助开展医用物资清洗消毒工作 | **第二次** |
| **88** | 方盘托架 | 7 | 台 | 304不锈钢制作，双杠，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | **第二次** |
| **89** | 方盘托架 | 2 | 台 | 304不锈钢制作，单杠，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | **第二次** |
| **90** | 器械台 | 5 | 台 | 304不锈钢制作，双层立柱式围栏,1000\*610\*890，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | **第二次** |
| **91** | 器械台 | 8 | 台 | 304不锈钢制作，双层立柱式围栏,900\*530\*980，车轮可更换,。 | 手术需要的辅助器械车类 | **第二次** |
| **92** | 器械台车 | 10 | 台 | 304不锈钢制作，大号950\*610\*900和小号750\*490\*800，车轮可更换。 | 手术需要的辅助器械车类 | **第二次** |
| **93** | 动力系统 | 1 | 台 | 用于麻醉科进行开颅手术中取颅骨，需双电机动力系统，国内使用评价较好。 | 用于辅助开展颅脑手术 | **第二次** |
| **119** | 钬激光治疗手术系统（配阅片灯） | 1 | 台 | 用于呼吸内镜下声门下狭窄及气管、支气管狭窄等治疗使用 | 开展舌根囊肿及气管、支气管狭窄等治疗项目 | **第二次** |
| **120** | 可弯曲支气管镜（2.8mm） | 1 | 台 | 用于儿童、新生儿的支气管疾病治疗，能配套现有的电子支气管镜（奥林巴斯CV-290）使用。 | 开展气管、支气管疾病的检查和治疗项目 | **第二次** |
| **121** | 可弯曲支气管镜（4.0mm） | 1 | 台 | 用于儿童、新生儿的支气管疾病治疗，能配套现有的电子支气管镜（奥林巴斯CV-290）使用。 | 开展气管、支气管疾病的检查和治疗项目 | **第二次** |
| **122** | 床旁支气管镜系统 | 1 | 台 | 用于床旁气管、支气管疾病的检查和治疗 | 开展床旁气管、支气管检查和治疗项目 | **第二次** |
| **123** | 测漏装置（侧漏器和侧漏泵） | 1 | 台 | 用于电子胃肠镜漏水监测使用 | 无 | **第二次** |
| **124** | 肛门压力检测仪 | 1 | 台 | 推车式一体结构，4或8压力通道检测，1路灌测压力自动监测，测压探头采用9腔注水式测压导管，加带治疗机，需成人型和儿童型。 | 肛门功能评估，肛门内外扩约肌功能判定，排便协调性评估，失禁、便秘的生物反馈治疗，手术效果评价，扩肛、痔疮治疗。 | **第二次** |
| **125** | 胃肠电图分析仪器 | 1 | 台 | 用于采集和处理10导胃肠电信号使用。 | 对功能性胃肠疾病做出准确诊断，对胃炎，胃溃疡等器质性疾病做出临床参考。 | **第二次** |
| **128** | 卡氏锅 | 1 | 台 | 用于宫腔镜消毒灭菌使用 | 宫腔镜消毒灭菌使 | **第二次** |
| **131** | 医用综合床 | 1 | 台 | 用于特殊病人检查或手术治疗（膀胱截石位），可以自动调节翻身升降。 | 开展特殊病人检查或宫腔镜等手术治疗 | **第二次** |
| **15** | 多功能恒温箱 | 1 | 台 | 容积≥于50L。 | 用于调节和恒温病人所需药品、液体 | **第三次** |
| **50** | 便携式血氧饱和度检测仪 | 1 | 台 | 用于插管病人外出时血氧饱和度检测。 | 开展血氧饱和度检测项目 | **第三次** |
| **52** | 耳温仪 | 5 | 台 | 用于对新生儿通过内耳进行体温监测，操作简单、精确度高、使用寿命长。 | 用于新生儿体温监测 | **第三次** |
| **58** | 乳腺良性病综合治疗系统 | 1 | 台 | 用于乳腺疾病的治疗，带导管灌洗功能，提供长期技术项目引进、培训、推广服务。 | 开展乳腺良性病治疗、灌洗等项目 | **第三次** |
| **60** | 低频电子脉冲红外治疗仪 | 1 | 台 | 用于开展乳腺疾病的治疗，带定位疏通、透皮导入、红外消炎等多种中西医结合治疗功能，提供长期技术项目引进、培训、推广服务等。 | 开展乳腺增生、乳腺炎等乳腺治疗项目 | **第三次** |
| **61** | 口腔种植工具盒（种植系统） | 1 | 台 | 用于口腔牙科种植体插入或取出等使用。 | 开展牙科种植体手术项目 | **第三次** |
| **62** | 口腔种植工具盒三十三套件（种植系统） | 1 | 台 | 用于口腔牙科种植体插入或取出等使用。 | 开展牙科种植体手术项目 | **第三次** |
| **64** | 口腔综合外科套件工具盒（种植系统） | 1 | 台 | 用于口腔牙科种植手术使用。 | 开展牙科种植体手术项目 | **第三次** |
| 以上设备需求及最终采购数量根据医院需求确定。 | | | | | | |